[1] reference *Dörrbredd och entreér - Kristinehamn.se* (no date). Available at: https://www.kristinehamn.se/contentassets/3d30cab0cc164cbc8c2153edb04f2d71/dorrbredd.pdf (Accessed: February 24, 2023).

“minst 84 centimeter för: - entredörrar och dörrar till uteplats - korridordörrar - dörrar till samlingssalar, föreläsningssalar, mötesrum och till toalettrum för person som använder rullstol.”

Mitt case: föreläsningssal 84 cm

Räkna på extremfall: lång person, typ 2m

Bredd 84 cm

Sensor vinkel = 60 grader

Optimal height above head to cover whole 82 cm door = 73 cm

Sensort centrum till bakkant box = 1,4 cm